ORÇAMENTO

|  |
| --- |
| **LOTE I** – O lote I, contém o quantitativo específico de pneus de forma a atender as necessidades de segurança de ***21 (vinte e um) veículos leves*** (passeio) da Prefeitura Municipal de Saquarema. A empresa vencedora, fica responsável por fazer todos os serviços referentes as trocas dos pneus. |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO LOTE I** | **U.M.** | **QUANTITATIVO** | **VALOR UNITARIO** | **TOTAL** |
| 1 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 165/70 R14 85T +serviços de: desmontagem/montagem, alinhamento, balanceamento e cambagem dos pneus quando necessário. | UND | 16 |  |  |
| 2 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 175/70 R13 + serviços de: desmontagem/montagem, alinhamento, balanceamento e cambagem dos pneus quando necessário. | UND | 72 |  |  |
| 3 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 175/70 R14 +serviços de: desmontagem/montagem, alinhamento, balanceamento e cambagem dos pneus quando necessário. | UND | 64 |  |  |
| 4 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 185/65 R15 +serviços de: desmontagem/montagem, alinhamento, balanceamento e cambagem dos pneus quando necessário. | UND | 8 |  |  |
| 5 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 195/65 R15 +serviços de: desmontagem/montagem, alinhamento, balanceamento e cambagem dos pneus quando necessário. | UND | 16 |  |  |
| ***TOTAL DE PNEUS DO LOTE I:*** | ***176*** |  |  |
|  |  |  |
| **LOTE II** – O lote II, contém o quantitativo específico de pneus de forma a atender as necessidades de segurança de ***02 (duas) motos*** da Prefeitura Municipal de Saquarema. A empresa vencedora, fica responsável por fazer todos os serviços referentes as trocas dos pneus. |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO LOTE II** | **U.M.** | **QUANTITATIVO** | **VALOR UNITARIO** | **TOTAL** |
| 1 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 120/80-18 6 t +serviço de desmontagem/montagem dos pneus. | UND | 4 |  |  |
| 2 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 90/90-21 54 s +serviço de desmontagem/montagem dos pneus. | UND | 4 |  |  |
| ***TOTAL DE PNEUS DO LOTE II:*** | ***8*** |  |  |
|  |  |  |
| **LOTE III** – O lote III, contém o quantitativo específico de pneus de forma a atender as necessidades de segurança de ***13 (treze) veículos médios*** (utilitários) da Prefeitura Municipal de Saquarema. A empresa vencedora, fica responsável por fazer todos os serviços referentes as trocas dos pneus. |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO LOTE III** | **U.M.** | **QUANTITATIVO** | **VALOR UNITARIO** | **TOTAL** |
| 1 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 205/70 R15 +serviços de: desmontagem/montagem, alinhamento, balanceamento e cambagem dos pneus quando necessário. | UND | 16 |  |  |
| 2 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 205/75 R16C +serviços de: desmontagem/montagem, alinhamento, balanceamento e cambagem dos pneus quando necessário. | UND | 16 |  |  |
| 3 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 255/65 R16C +serviços de: desmontagem/montagem, alinhamento, balanceamento e cambagem dos pneus quando necessário. | UND | 56 |  |  |
| 4 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 255/75 R15 +serviços de: desmontagem/montagem, alinhamento, balanceamento e cambagem dos pneus quando necessário. | UND | 8 |  |  |
| 5 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 185 R14 C +serviços de: desmontagem/montagem, alinhamento, balanceamento e cambagem dos pneus quando necessário. | UND | 8 |  |  |
| ***TOTAL DE PNEUS DO LOTE III:*** | ***104*** |  |  |
|  |  |  |
| **LOTE IV** – O lote IV, contém o quantitativo específico de pneus de forma a atender as necessidades de segurança de ***04 (quatro) veículos pesados*** (caminhões) da Prefeitura Municipal de Saquarema. A empresa vencedora, fica responsável por fazer todos os serviços referentes as trocas dos pneus. |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO LOTE IV** | **U.M.** | **QUANTITATIVO** | **VALOR UNITARIO** | **TOTAL** |
| 1 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 275/80 R22.5 +serviços de: desmontagem/montagem, alinhamento, balanceamento e cambagem dos pneus quando necessário. | UND | 60 |  |  |
| ***TOTAL DE PNEUS DO LOTE IV:*** | ***60*** |  |  |
|  |  |  |
| **LOTE V** – O lote V, contém o quantitativo específico de pneus de forma a atender as necessidades de segurança de ***05 veículos pesados*** (máquinas) da Prefeitura Municipal de Saquarema. A empresa vencedora, fica responsável por fazer todos os serviços referentes as trocas dos pneus. |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO LOTE V** | **U.M.** | **QUANTITATIVO** | **VALOR UNITARIO** | **TOTAL** |
| 1 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 12.4-24 (pneu dianteiro) +serviços de desmontagem/montagem dos pneus. | UND | 4 |  |  |
| 2 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 18.4-30 (pneu traseiro) +serviços de desmontagem/montagem dos pneus. | UND | 4 |  |  |
| 3 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 17.5-25 +serviços de desmontagem/montagem dos pneus. | UND | 8 |  |  |
| 4 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 10-16.5 +serviços de desmontagem/montagem dos pneus. | UND | 8 |  |  |
| 5 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 14.00-24 +serviços de desmontagem/montagem dos pneus. | UND | 12 |  |  |
| 6 | Pneu novo, não remoldado nemrecauchutado, fabricado segundo Normas rígidas de segurança e desempenho, medindo 23.1-26 +serviços de desmontagem/montagem dos pneus. | UND | 4 |  |  |
| ***TOTAL DE PNEUS DO LOTE IV:*** | ***40*** |  |  |
|  |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

Saquarema, \_\_\_\_ de setembro de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME DA EMPRESA:

CNPJ: CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ