ORÇAMENTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UND** | **QUANT.**  | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **1** | Lixeira tipo papeleira na cor verde confeccionada em polietileno de ALTA DENSIDADE (PEAD), l00% virgem. Com tratamento anti-UV de desmoldante (resistente a raios ultravioletas), com cesto removível com capacidade para 50 litros, base de fixação traseira fabricada em metal tipo aço galvanizado com espessura mínima de 2 mm, com espaço para passagem de 03 fitas de aço inox de 1/2”, corpo com fechadura, trinco e chaves fabricados também em aço galvanizado. Apagador de cigarro fabricado em chapa de aço galvanizado, com desenho estampado de cigarro (em baixo ou alto relevo), medindo 15 cm x 3,50 cm (variação de ± o,5o cm), corpo e tampa, deverão ter no mínimo 3,0 mm de espessura, sua superfície interna é polida e seus cantos são arredondados para facilitar a limpeza e evitar acúmulo de sujeira em geral. Medidas aproximadas do item: (AxLxP) 77,0 cm x 37,0 cm x 24,0 cm (conforme termo de referência). | Unid. | 1500 |  |  |
| **2** | Todas as lixeiras tipo papeleiras deverão ter em seu corpo, adesivo com o nome e logo da Prefeitura Municipal de Saquarema medindo 20 cm X 20 cm (Altura x largura) - (conforme termo de referência). | Unid. | 1500 |  |  |
| **3** | Fita de aço inox de ½ polegada para prender as lixeiras em postes de energia. Rolo com 25 metros (conforme termo de referência). | Rolo | 120 |  |  |
| **4** | Fecho dentado de aço inox de ½ polegada para travamento da fita de aço inox de ½ polegada. Pacote com 100 unidades (conforme termo de referência). | Pacote | 30 |  |  |
| **5** | Contentor, plástico (container), capacidade 500 litros, na cor verde, injetado em plástico polietileno de ALTA DENSIDADE (PEAD) e aditivado com proteção anti-UV, isento de cantos e imperfeições, cantos “vivos”, pontas e outras características que possam oferecer riscos ao usuário ou acumular resíduos de difícil remoção), rodízios não podem perfurar o corpo do contentor na instalação, superfície lavável e impermeável, dreno para escoar líquidos, tampa articulada, munhão laterais em aço (para maior resistência mecânica) para basculamento, quatro rodas giratórias com rodas de borracha de 8 polegadas, sendo duas com freio de estacionamento e com ângulo de 360º, o bem deve atender norma DIN EN 840 e ABNT NBR 15911. Medidas aproximadas 137 cm x 107 cm x 129 cm (CxLxA) - (conforme termo de referência). | Unid. | 50 |  |  |
| **6** | Todas as lixeiras tipo container deverá ter em seu corpo, adesivo com o nome e logo da Prefeitura Municipal de Saquarema medindo 40 cm X 40 cm (Altura x largura) - (conforme termo de referência). | Unid. | 50 |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Saquarema, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ASSINATURA OU RÚBRICA

CARIMBO DA EMPRESA COM NOME, CNPJ, ENDEREÇO

Obs.: Esse é apenas um modelo de orçamento feito para facilitar o fornecedor na sua montagem. O fornecedor tem toda liberdade de acrescentar alguma outra informação, caso ache necessário, ou fazê-lo num outro formato.