ORÇAMENTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 1 | **TRATOR AGRÍCOLA**: zero km, motor diesel com potência de CV(HP) na faixa entre 89 a 102, 4 cilindros, aspiração/bomba injetora: turbo alimentado, reserva de torque mínima de 24%. **\* Embreagem**, material do disco: duplo seco cerametálico, acionamento mecânico, opcional embreagem multidiscos. **\*Transmissão**: Tipo/posição das alavancas: Sincronizada, número de marchas: frente x ré 20x12, reversor eletro-hidráulico: 12x12, reversor mecânico frente e ré: Standard 12x12 Standard 20x12. **\*Tração Dianteira:** acionamento/diferencial: eletro-hidráulico, ângulo de esterçamento: mínimo de 50º, oscilação do eixo lateral: mínimo de 10º, raio de giro mínimo-4WD:5,3m. **\*Sistema hidráulico:** capacidade de vazão na bomba: mínimo de 44,5 L/min, implementos: categoria II, válvulas de controle remoto centro aberto: 1 ou 2, capacidade de levante no olhal: 3.600kg, capacidade de levante a 610mm do olhal:2.200kg, **\*Direção:** tipo/sistema: hidrostástica/idependente, bomba hidráulica engrenagem:28L/min. **\*Sistema elétrico:** alternador-cab./plat.:120 A.h/85 A.h, bateria: 12V cab. e plat.:100 A.h, motor de partida:3.0 kW. **\*Tomada de Força:** atuação/acionamento: mecânica/independente, acionamento eletro-hidráulico: 540/540E Standard, eixo 1 3/8” 6 estrias, TDF sincronizada com roda: Standard. **\*Freios:** tipo: disco de banho de óleo, acionamento independente: hidráulico, freio de estacionamento: manual e independente. **\*Conforto do operador:** cabinado/plataformado, ar condicionado cabinado: Standard. **\* Pneus: novos**; Garantia mínima do equipamento de 12 meses. | 1 | Unidade |  |  |
| 2 | **ROÇADEIRA:** largura de corte(mm): mínimo de 1700, número de roçadores: 02, altura de corte (mm): -140 40-, acoplamento ao trator:3 pontos, categoria II e tomada de força, rotação nos roçadores a 540 rpm da TDF:1038 1038 1038, potência no motor do trator(c.v.):60, largura total(mm): 2000, comprimento total(mm):2550, altura total(mm): 1120, roda traseira: ajustável para auxiliar no controle da altura de corte, correias em “V” com esticador de fácil ajuste, patins laterais reguláveis. Garantia mínima do equipamento de 12 meses. | 1 | Unidade |  |  |
| 3 | **GRADE ARADORA:** Grade aradora reforçada, pesada, hidráulica, com 16 discos de 28 polegadas. Mancais de rolamento a óleo. Diâmetro do eixo mínimo de 1.5/8 para mancais de 235 a 270 mm, espaçamento≈ 256 mm, peso entre 1.500 a 1.800 Kg, completa com rodado e pneus novos. Garantia mínima do equipamento de 12 meses. | 1 | Unidade |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

Saquarema, \_\_\_\_ de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME DA EMPRESA:

CNPJ: CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ