ORÇAMENTO

|  |
| --- |
| **Listagem Estimada** |
| **Item** | **Quantidade** | **Tipo** | **Tamanho** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 1 | 39 | **CADEIRA DE RODA ADULTO** – Estrutura: aço-carbono com pintura epóxiDimensões do produto:Largura total: 62 cmComprimento: 107,5 cmAltura: 97 cmProfundidade efetiva do assento: 50 cmLargura interna do assento: 40 cmAltura do encosto: 47 cmDistância entre o apoio para os pés e o assento: 42 cmDistância entre o braço e o assento: 20 cmComprimento do braço: 27 cmDiâmetro da roda traseira de propulsão: 60 cmAlmofada: 5 cm de alturaPeso suportado: Até 120 kg | 40 |  |  |
| 2 | 39 | CADEIRA DE RODA ADULTO – Estrutura: aço-carbono com pintura epóxiDimensões do produto:Largura total: 64 cmComprimento: 107,5 cmAltura: 97 cmProfundidade efetiva do assento: 50 cmLargura interna do assento: 42 cmAltura do encosto: 47 cmDistância entre o apoio para os pés e o assento: 42 cmDistância entre o braço e o assento: 20 cmComprimento do braço: 27 cmDiâmetro da roda traseira de propulsão: 60 cmAlmofada: 5 cm de alturaPeso suportado: Até 120 kg | 42 |  |  |
| 3 | 39 | CADEIRA DE RODA ADULTO – Estrutura: aço-carbono com pintura epóxiDimensões do produto:Largura total: 66 cmComprimento: 107,5 cmAltura: 97 cmProfundidade efetiva do assento: 50 cmLargura interna do assento: 44 cmAltura do encosto: 47 cmDistância entre o apoio para os pés e o assento: 42 cmDistância entre o braço e o assento: 20 cmComprimento do braço: 27 cmDiâmetro da roda traseira de propulsão: 60 cmAlmofada: 5 cm de alturaPeso suportado: Até 120 kg | 44 |  |  |
| 4 | 39 | CADEIRA DE RODA ADULTO – Estrutura: aço-carbono com pintura epóxiDimensões do produto:Largura total: 68 cmComprimento: 107,5 cmAltura: 97 cmProfundidade efetiva do assento: 50 cmLargura interna do assento: 46 cmAltura do encosto: 47 cmDistância entre o apoio para os pés e o assento: 42 cmDistância entre o braço e o assento: 20 cmComprimento do braço: 27 cmDiâmetro da roda traseira de propulsão: 60 cmAlmofada: 5 cm de alturaPeso suportado: Até 120 kg | 46 |  |  |
| 5 | 22 | CADEIRA DE RODA ADULTO – Estrutura: aço-carbono com pintura epóxiDimensões do produto:Largura total: 70 cmComprimento: 107,5 cmAltura: 97 cmProfundidade efetiva do assento: 50 cmLargura interna do assento: 48 cmAltura do encosto: 47 cmDistância entre o apoio para os pés e o assento: 42 cmDistância entre o braço e o assento: 20 cmComprimento do braço: 27 cmDiâmetro da roda traseira de propulsão: 60 cmAlmofada: 5 cm de alturaPeso suportado: Até 120 kg | 48 |  |  |
| 6 | 26 | CADEIRA DE RODA ADULTO – Estrutura: aço-carbono com pintura epóxiDimensões do produto:Largura total: 72 cmComprimento: 107,5 cmAltura: 97 cmProfundidade efetiva do assento: 50 cmLargura interna do assento: 50 cmAltura do encosto: 47 cmDistância entre o apoio para os pés e o assento: 42 cmDistância entre o braço e o assento: 20 cmComprimento do braço: 27 cmDiâmetro da roda traseira de propulsão: 60 cmAlmofada: 5 cm de alturaPeso suportado: Até 120 kg | 50 |  |  |
| 7 | 10 | CADEIRA DE RODAS INFANTIL: Fabricada em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X, assento/encosto em nylon, apoio para braços fixos, apoio para pés fixos, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em nylon com pneus maciços. Capacidade máxima de peso 70 KG | PADRÃO |  |  |
| 8 | 30 | CADEIRA DE RODAS OBESO: Fabricada em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X, assento/encosto em nylon, apoio para braços fixos, apoio para pés fixos, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em nylon com pneus maciços. Capacidade máxima de peso 160 KG | OBESO |  |  |
| 9 | 87 | CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO: Confeccionada em aço-carbono; Assento sanitário removível, encosto em nylon, apoio para os braços e para os pés fixos, freios bilaterais; rodas traseiras aro 06″ giratórias com pneus maciços; rodas dianteiras aro 6″ com pneus maciços; Largura do assento: 44 cmProfundida do Assento: 40 cmAltura do encosto: 37 cmAltura do Assento ao chão: 46 cmLargura total aberta: 53 cmAltura do chão à Manopla: 93 cmCapacidade Máxima de Peso: 100 kgAltura do chão ao AP de Braço: 65 cmAltura do Assento ao AP de Braço: 16 cm | PADRÃO |  |  |
| 10 | 22 | CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO: Confeccionada em aço-carbono; Assento sanitário removível, encosto em nylon, apoio para os braços removíveis, apoio para os pés escamoteável, freios bilaterais; rodas traseiras aro 06″ giratórias com pneus maciços; rodas dianteiras aro 6″ com pneus maciços posicionados na parte interna da cadeira; Largura do assento: 55 cmLargura total aberta: 62 cmProfundidade do Assento: 42 cmAltura do encosto: 30 cmAltura do chão ao Apoio de Braço: 70 cmAltura do Assento ao Apoio de braço: 20 cmAltura do Assento ao chão: 50 cmComprimento total da Cadeira: 100 cmPeso da Cadeira: 10 kgCapacidade Máxima de peso: 160 kg | OBESA |  |  |
| 11 | 40 | CADEIRA DE BANHO OBESO: Peso máximo suportado de 200 kg, material da estrutura em alumínio, dobrável, com rodas, altura total de 94 cm, largura total de 65 cm, profundidade total de 73 cm e peso de 8.5 kg | OBESO |  |  |
| 12 | 15 | CADEIRA DE BANHO INFANTIL:Confeccionada em alumínio, pneus maciços e freio nas quatro rodas, Largura do Assento de 50 cm, com dimensões do produto de 54 x 44 x 94 cm e capacidade máxima de peso de 70 kg | PADRÃO |  |  |
| 13 | 29 | ANDADOR 3 em 1: Andador fixo, articulado e móvel; Estrutura dobrável, fácil de guardar e transportar; Adaptável, 8 níveis de regulagem, conforme altura do usuário entre 1,45 m a 1,90 m; Sistema mola trave e engate rápido para abrir e fechar; Apoio de mão emborrachado, macio e anatômico, de fácil limpeza ou substituição; Possibilidade de colocar rodas como acessório opcional (incluso); Silencioso e seguro; pés de borracha com aderência ao solo; dobrável.  | PADRÃO |  |  |
| 14 | 2 | ANDADOR INFANTIL: Andador Ortopédico Material: Alumínio Anodizado Tipo Construtivo: Dupla Barra Sustentação Tipo Pés: Pés Com Ponteiras Poliuretano Altura: Altura Regulável Aplicação: Infantil | PADRÃO |  |  |
| 15 | 50 | MULETA CANADENSE ADULTO: Em alumínio anodizado com regulagem de altura; ponteira de borracha antiderrapante; braçadeira em polipropileno articulado, Apoio do braço injetado polipropileno; Capacidade mínima de 100 kg. | PADRÃO |  |  |
| 16 | 5 | MULETA AXILAR ADULTO: Em alumínio anodizado com regulagem de altura; ponteira emborrachada antiderrapante; Altura total de 0,97 cm a 1,58 m; Manopla de 12 cm de circunferência e 10 cm de comprimento; Encosto Axilar: 20 cm; Capacidade máxima: 130 kg. | AXILAR |  |  |
| 17 | 5 | Muleta Modelo: Canadense Tipo: C/ Braçadeira Articulada Apoio Mão: Apoio De Mão Materia Prima: Em Polímero Haste: Haste Regulável Na Altura Material Haste: Em Alumínio Pés: C/ Ponteira De Borracha Tamanho\*: Tamanho Infantil | PADRÃO |  |  |
| **Listagem Estimada de Cadeiras Adaptadas** |
| **Item** | **Quantidade** | **Tipo** | **Tamanho** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 18 | 20 | **CADEIRA DE RODA Postural Reclinável com Módulos conformados Conforma Tilt / Tetra** Construída em liga alumínio aeronáutico temperado;Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;Eixos de aço reforçado;Pintura epóxi;Estrutura monobloco;Rodas traseiras em nylon com pneu antifuro de 16”;Rodas dianteiras maciças de 7” com garfo de nylon;Sistema de desmontagem rápida “quick release” nas quatro rodas;Freios bilaterais;Sistema modular de assento e encosto em espuma de alta densidade;Apoio de cabeça em espuma de alta densidade, regulável em altura e profundidade;Colete torácico quatro pontas para sustentação do tronco, tipo peiteira;• Poltrona de fácil desmontagem;• Manoplas individuais para condução de terceiros;• Apoio de braço com regulagem de altura e removível;• Protetor de roupas incorporado ao apoio de braço;• Suporte do pedal removível, regulável na altura e profundidade;• Apoio de pés tipo plataforma com fita de fixação;• Sistema de reclíneo “Tilt”, milimétrico da poltrona, de 0º a 40º, acionado com o pé através do gatilho localizado na estrutura do quadro;• Roda anti tombo. | SOB MEDIDA |  |  |
| 19 | 5 | **CADEIRA DE BANHO H2 Especial:**Descrição Tipo de Quadro: Fechamento frontalResgistro ANVISA: 80118040001Material do quadro: AlumínioCapacidade: 100 KgDimensões Caixa (cm): L63 x C18 x A90Tamanhos (LxPxA) : Conforme medida do pacienteAltura assento: Conforme medida do pacienteAlturas do encosto: Conforme medida do pacienteLargura Total: 610 mmTipo do Encosto: FixoOpções de Encosto: Flexível impermeávelAssento: Flexível impermeável | SOB MEDIDA |  |  |
| 20 | 5 | **CADEIRA DE RODAS INFANTIL MONOBLOCO:**-Assento Rígido Almofada Espuma 5 cm dens.33 Encosto Flexível ou Rígido ajustável Pedal Regulável em altura Roda Dianteira5" maciça Roda Traseira Raiada 12 raios de titânio Eixo Dianteiro Desmontável Eixo Traseiro Desmontável Freio Bilateral Apoio de Braço Tubular Peso10,5 (com encosto flexível) Capacidade120 Kg ANVISA80118040002 Dimensões Dimensão da caixa (cm): L62 x C80 x A62Larguras do assento: Conforme medida do pacienteProfundidades do assento: Conforme medida do pacienteLargura total: Largura +25cmAlturas do encosto: Conforme medida do paciente;Altura dianteira do assento ao piso: 50 cmAltura traseira do assento ao piso: 46 cm Tipo de Quadro Monobloco Cambagem3° Aro de Impulso Alumínio Anodizado Tipo de Encosto Rebatível Protetor de Roupas Alumínio com abas | SOB MEDIDA |  |  |
| 21 | 10 | **CADEIRA DE RODA ADAPTADA ESPECIAL SEM MONITORIZAÇÃO:**Material Predominante: Aço carbono;-Estrutura: Dobrável em x-Braços / Apoio de Braço: Removíveis com protetor de roupa / Poliuretano injetado;-Apoio de Cabeça: Regulagem de altura e profundidade;-Apoio de Panturrilha: Espuma injetada com regulagem de altura;-Apoio de Pé: Nylon removíveis com regulagem de altura;-Encosto: Nylon duplo almofadado e reclinável;-Assento: Nylon duplo com almofada removível;-Peso Suportado: 120kg;-Aro Impulsor: Bilaterais em nylon ;-Rodas: Dianteiras aro 6" / Traseiras aro 24" / Rolamento Blindado;-Peso da Cadeira: 27kg;-Garfo: Nylon;-Pneu: Inflável ANTI FURO;-Pintura: Epóxi eletrostática com verniz;-Freios: Bilaterais com regulagem.01 CADEIRA DE RODAS 120KG 01 CINTO DE 4 PONTOS P/ CADEIRA DE RODAS PROLIFE | SOB MEDIDA |  |  |
| 22 | 20 | **CADEIRA DE BANHO ADAPTADA:**-4 em 1: transporte interno, banho, sobrevaso e higiene;-Ideal para usuários com dificuldade de locomoção;-Facilita a higienização do paciente sentado;-Assento impermeável com tampa removível;-Com sistema tip assist: assistente para desníveis;-Confortável para transporte interno;-Antiferrugem, chassis em alumínio;-Sistema anti-tombo rebatível;-Encosto em plástico termo moldado resistente;-Quatro rodas giratórias com travas;-Alta resistência a umidade, ideal para regiões litorâneas;-Apoio de mãos do condutor acolchoado;-Rodízios 360°, permitem mobilidade total em ambientes com espaço reduzido;-Econômica: por ela ser confortável, não há a necessidade de você comprar uma cadeira de rodas para transportar o usuário;-Cadeira desmontável, ocupa pouco espaço;-Braços escamoteáveis com sistema de engate rápido;-Acompanha comadre removível;-Design inovador / moderno;-Apoio de pés removível;-Acopla vaso sanitário | SOB MEDIDA |  |  |
| 23 | 10 | **CADEIRA DE RODAS INFANTIL MINI K PEDIÁTRICA:**Descrição Peso: 14 KgMaterial do quadro: AlumínioCapacidade: 75 KgDimensõesLarguras do assento: Conforme medida do pacienteProfundidades do assento: Conforme medida do pacienteAlturas do encosto: Conforme medida do pacienteAltura dianteira do assento ao piso: 44 cmAltura traseira do assento ao piso: 42 cmRegulagem do apoio de pés: de 15 cm a 35 cmÂngulos de ajuste do encosto: Não possuiCambagem: Não possuiRodas Dianteiras: 5 MaciçaApoio de pés: Plataforma RebebatívelPedal: Removível com regulagem de alturaEixo Traseiro: DesmontávelEixo Dianteiro: DesmontávelRoda Traseira: 20? RaiadaPneu da Roda Traseira: Inflável 20?x 1 3/8?Aro de impulso: Alumínio Tipo do Encosto: FixoOpções de Encosto: Flexível Apoio de Braço (opcional) Regulável em alturaFreios: Acionamento para frenteAlmofada: 5 cm de espuma Protetor de Roupa: Alumínio  | SOB MEDIDA |  |  |
| 24 | 5 | **CADEIRA DE RODAS ADAPTADA AVD RECLINÁVEL ALUMÍNIO:**Descrição Material do quadro: AlumínioCapacidade: 120 KgDimensões:Conforme medida do paciente Larguras do assento: Conforme medida do pacienteProfundidades do assento: Conforme medida do pacienteAlturas do encosto: Conforme medida do pacienteAltura dianteira do assento ao piso: 50 cmAltura traseira do assento ao piso: Conforme medida do pacienteRegulagem do apoio de pés: de 40 cm a 48 cmÂngulos de ajuste do encosto: 90° a 150° milimétricoCambagem: Não possuiRodas Dianteiras: 6? MaciçaApoio de pés: Elevável Swing-Away DesmontávelPedal: AjustávelEixo Traseiro: DesmontávelEixo Dianteiro: DesmontávelRoda Traseira: 24? RaiadaPneu da Roda Traseira: Inflável 24?x 1 3/8?Aro de impulso: Alumínio AnodizadoSuspensão: Não possuiTipo do Encosto: ReclinávelOpções de Encosto: Flexível ou RígidoEstofamento de Encosto: Nylon AcolchoadoApoio de Braço: ElevávelFreios: Acionamento para frenteEstofamento de Assento: Nylon acolchoadoAlmofada: 5 cm de espuma Protetor de Roupa: Incorporado no apoio de braços | SOB MEDIDA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Listagem Estimada de Camas e colchões** |
| **Item** | **Quantidade** | **Tipo** | **Tamanho** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 25 | 3 | **CAMA AUTOMATIZADA:**Capacidade de carga: 150 kg distribuídos uniformemente no leito.Ângulos ajustáveis:Dorso: 75°Pernas: 44°Dimensões externas: 2050 x 1000 mmDimensões internas: 1940 x 900 mmAltura mínima: 650 mm | PADRÃO |  |  |
| 26 | 3 | **COLCHÃO HOSPITALAR:**Material usado: Plástico com reforço em malha de poliéster. Espuma 100% poliuretano de alta resistência.Costura em nylon.Zíper no comprimento do colchão.Cores disponíveis:Azul · Fabricado NO TAMANHO SOLTEIRO (188 X 88 X 12CM)· Capa feita com zíper, fácil colocação e substituição. · Pode ser utilizado produtos de limpeza, inclusive álcool. · Alta durabilidade, plástico com reforço em malha de poliéster. · Totalmente impermeável. | PADRÃO |  |  |
| 27 | 3 | **COLCHÃO PNEUMÁTICO:**Peso máximo suportado: 135 kgAltura: 7 cmComprimento x Largura: 198 cm x 89 cmDuração do ciclo: 5 m;Altura das células: 7 cm;Quantidade de células: 130 | PADRÃO |  |  |
| 28 | 3 | **CAMA HOSPITALAR:**Comprimento Total: 190,5 cmLargura Total: 90 cmAltura Total: 64 cmPeso liquido: 45,1 kgCapacidade: Suporta até 180 kgAltura da grade lateral erguida ao leito: 29,5 cmLargura e comprimento do leito (parte interna): 84 cm x 188 cmMedidas embalado C x L x A: 201 cm 94 cm 13 cm | PADRÃO |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA:

Saquarema, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2025.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ