ORÇAMENTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UND** | **QUANT. TOTAL 12 MESES** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | **VEÍCULO URBANO DE CARGA COM CARROCERIA DE MADEIRA – CAMINHÃO LEVE**  **ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO:** Zero quilômetro, motor diesel 2.5, cor branca, original de fábrica, direção hidráulica, com ar condicionado, 4 cilindros, 16 válvulas, transmissão manual de 6 velocidades, tração 4x2, tanque 65L, 2 ocupantes (motorista + 1 passageiro) comprimento 4.850 mm, largura 1.740 mm, altura 1.965 mm, distância entre-eixos 2.430 mm, altura livre do solo 185 mm, rodas 15”, pneus 195/70 R 15, airbag para motorista e passageiro, ABS, barras de proteção laterais, , faróis de neblina, faróis de policarbonato com máscara negra. Garantia do veículo: conforme manual do fabricante; Garantia da transformação ou adaptação: 12 meses.  **ESPECIFICAÇÕES DA CARROCERIA** – Confeccionada madeira nobre (tipo Ipe, roxo-roxinho/garapeira - para Chassi do Veículo Urbano de Carga acima – comprimento 3.100 mm, largura 1.900 mm, altura 450 mm, travessas e longarinas reforçadas, malhal reforçado com 4 colunas e sarrafos nas transversais, assoalho padrão em madeira nobre tipo macho e femea, grades abertas, 4 peças para-barros, 1 caixa pequena pra ferramentas, 1 peça de estribo traseiro. 1 jogo faixa refletiva adesiva nas laterais e traseiras, aplicação de fundo primer anticorrosivo nas partes metálicas, massa niveladora e lixamento geral da carroceria e aplicação de três demãos finais de esmalte sintético brilhante. Cor branca, registro de gravame e certificados de trânsito / CAT. | Unidade | 02 |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Saquarema, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ