**ORÇAMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **U.M** | **QUANT.** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR**  **TOTAL** |
| **1** | **VENTILADOR** – Ventilador de Parede, oscilação; suporte de parede; protetor térmico; baixo consumo de energia; grades altamente resistentes; cortes com encaixe para reforçar a segurança no manuseio; fixação de grades por travas; hélices com design especial para proporcionar maior ventilação; não enferrujam, fácil limpeza e silenciosos; possui controle de velocidade gradual para ser utilizado de acordo com a sua necessidade; quantidade de pás: 3 diâmetro(cm): 60cm Cor: preto. Potência (w): 140W. Consumo de Energia (kW/h): 5,4 kWh/mês Tensão/Voltagem: Bivolt Frequência: 60Hz Vazão: 3600m³/h Eficiência energética: 0,004(m³/s/W)m | UNIDADE | 300 |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Saquarema, \_\_\_\_ de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura ou rubrica

CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ