**ORÇAMENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE I – EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (DOMÉSTICOS)** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| **1** | **Filtro Purificador de Água** Características/componentes mínimos: filtragem e purificação de água para consumo humano através de sistema próprio do equipamento; sistema com, no mínimo, 02 (dois) estágios de filtragem, com elemento filtrante capaz de reter impurezas maiores que cinco micra e estágio de passagem por carvão ativado com prata coloidal; elemento filtrante substituível; fornecimento de água em, no mínimo, 02 (duas) temperaturas: natural e gelada; vazão mínima de 0,75 litros/minuto; capacidade mínima do reservatório: 02 (dois) litros de água gelada; capacidade mínima de refrigeração: 4,4 litros/hora, água a 8ºC; capacidade mínima de atendimento: 30 pessoas; tensão: 220V 60 Hz; potência: 110W; abastecimento por água da rede tratada; deve vir acompanhado de todos os insumos necessários ao seu perfeito funcionamento; equipamento certificado pelo INMETRO + ELEMENTO FILTRANTE COMPATÍVEL COM O FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA | Unid. | 10 |  |  |
| **2** | **Máquina fotográfica Digital** - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Zoom Ótico: 35x; Sensor: Super Had Ccd de tipo ½,3; Abertura Máxima da Lente: F3,0 (Ga) 5,9 (T); Distância Focal: f=4,5 157,5 mm; Tela de Lcd: 3.0 (7,5 cm); Motor de Processamento de Imagem: Sim; Modo de Medição da Luz: +/- 2,0 Ev; Modo Flash: Automático, Flash Ligado, Sincronização Lenta e Flash Desligado; Suporte de Gravação Compatível: Momory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo; Panorama (Gravação): 360º (11 520 x 1080); Formato de Gravação (Fotografia): Compatível com Jpeg; Modo de Gravação (Filme): Vga (640 x 480 / fps); Memória Interna: Aproximadamente 55 Mb; Interface (Terminais de Saída e Entrada): Multi (Av/Usb), Usb de Alta velocidade (Usb 2.0); Potência: Aproximadamente 1,6 W; Autonomia da Bateria: Até 350 fotografias / 175 minutos; Cor: Preta; Tamanho (Largura x Altura x Profundidade): 8,9 cm x 9,2 cm x 12,7 cm; Peso: 0,495 kg; 01 Alça de Segurança; 01 Tampa da Lente; 01 Cabo Usb; 01 Manual de Instruções. | Unid. | 3 |  |  |
| **3** | **Relógio Digital** tipo cronômetro - Cronômetro eletrônico; Hora/Data; Alarme/Despertador; 1/100; Profissional; Cronômetro preciso e fácil de manusear; Dimensão: 7 x 9 x 2 (largura x altura x espessura); Cor: Cinza / Laranja / Preto. | Unid. | 1 |  |  |
| **4** | **Televisão de 50 polegadas** Smart; Imagem/tela: Visor - LED Ultra HD; Medida diagonal da tela (mm) - 127 cm; Medida diagonal da tela (pol.): 50 polegadas; Resolução de imagem: 3840x2160; 3D; 3D Ativo; Dual View Gaming\*; Ajuste da profundidade 3D; Conversão 2D p/ 3D; Detecção automática 3D; Prop. da imagem: 4:3/16:9; Brilho - 400 cd/m²; Aprimoramento de imagens: Pixel Plus Ultra HD; Digital Natural Motion; PMR (Perfect Motion Rate) de 480 Hz; CPU - Tipo de processador: Dual-Core; Som; Potência de saída (RMS) - 20 W RMS; Recursos sonoros - Smart Stereo; Ambi wOOx; Som natural; Recursos de áudio: Incredible Surround; Clear Sound; Nivelador Automático de Volume (AVL); Reforço de graves: Smart Sound; Conectividade - Número de conexões HDMI: 4; Número de conexões USBs: 2; Conexões wireless; Wi-Fi 11n integrado; 2x2 Banda dual; Wi-Fi Direct | Unid. | 5 |  |  |
| **5** | **Geladeira de 320litros** - Painel Digital. Quantidade de Gavetas: 1; Quantidade de Portas do Eletrodoméstico: 1; Quantidade de Prateleiras: 3; Tipo de Pés: Niveladores; Cor: Branco; INFORMAÇÕES TÉCNICAS - Capacidade do Freezer: 48 litros; Capacidade do Refrigerador: 275 litros; Degelo: Frost Free; Tipo de Refrigerador: Simples | Unid. | 3 |  |  |
| **6** | **Fogão; 04 bocas**; Acedendor automático; Forno simples; Cor: branca | Unid. | 4 |  |  |
| **7** | **Microondas 30 litros** - Oferece opção de cozinhar por peso e descongelar por peso; Possui trava de segurança; 1400W de potência nominal e oferece também funções timer e relógio; Cor/acabamento: prata; Corpo em aço e porta em vidro espelhado; Display digital; Luz interna; Prato com diâmetro de 32,5 cm; Voltagem 110v; Consumo aproximado de energia 1,4 kwh/m; Eficiência energética classe A; Dimensões do produto 30 x 55 x 43,6c; Peso líquido 15,44 kg; Conteúdo da embalagem: 1 Microondas 30 litros; 1400W; 1 Prato e suporte giratório; Manual de instruções; Certificado de garantia do fabricante de 12 meses | Unid. | 8 |  |  |
| **8** | **Lavadora de Alta Pressão** 1800 Libras 1450W Mangueira 3m. Ter 1800 psi de pressão máxima, vazão de 300l/h e rodas para transporte. Obs: Ideal para uso residencial. | Unid. | 2 |  |  |
| **9** | **Fragmentadora de papel** - 10 folhas 127v Microcorte SM 10-06 | Unid. | 2 |  |  |
| **VALOR TOTAL LOTE I** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE II – MATERIAL PERMANENTE** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| **1** | **Kit tenda Gazebo**; Branco; 3x3m; 4 paredes na mesma cor da tenda | Unid. | 7 |  |  |
| **2** | **Persiana para janela** - Lâminas de PVC (antichama), nas opções de cores branco, cinza ou bege, largura de 9cm, montadas em trilhos de alumínio anodizado, com dispositivos para acionamento das lâminas que possibilitem a rotação de 180° e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme o caso), referência Hunter Douglas, ref. Luxaflex, ou similar. Os acionamentos de rotação e de recolhimento das persianas serão efetuados por cordões sintéticos apropriados (liso e com contas plásticas), devidamente ajustados à altura adequada de utilização, devendo a cor ser da mesma tonalidade das tiras das persianas. Para a interligação horizontal na base das tiras das persianas deverá ser utilizado cordão flexível de contas plásticas, ajustado de modo a controlar a distância entre as tiras, sem prejuízo da movimentação das mesmas. **Execução**: Na instalação deverão ser observadas as seguintes considerações: A fixação será feita em cantoneiras metálicas (mãos-francesas), não sendo admitida a instalação direta em elementos de forro e em chapas não metálicas de divisórias; Os traspasses terão o mínimo de 10 cm por borda, em vãos não limitados (lateral e vertical); A folga para enquadramento de painel de persianas em vãos limitados (lateral e vertical) não poderá ser superior a 1 cm por borda. | Unid. | 20 |  |  |
| **3** | **Filtro de Cerâmica**; 10 litros; Com torneira; Com vela tradicional; | Unid. | 20 |  |  |
| **VALOR TOTAL LOTE II** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE III – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| **1** | GPS - Aparelho de posicionamento global via satélites - Dimensões da unidade, LxAxP - 2,4" x 6,3" x 1,4" (6,1 x 16,0 x 3,6 cm); Tamanho do visor, LxA - 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 cm); 2,6" diag (6,6 cm); Resolução do visor, LxA - 160 x 240 pixels; Tipo de visor TFT colorido e transflectivo com 65.000 cores; Peso - 9,3 oz (262,1 g) com baterias, Bateria - 2 baterias AA NiMH (inclusas); Duração da bateria - 16 horas (2 baterias AA); Classificação de impermeabilidade IPX7; Memória/histórico 3,5 GB; Receptor de alta sensibilidade; Interface; compatível com USB de alta velocidade e NMEA 0183; Capacidade de energia e armazenamento; Cartão microSD™ (não incluso) | Unid. | 5 |  |  |
| **2** | Impressora Plooter - Qualidade de impressão (melhor); Cor: Até 1200 x 1200 dpi otimizados; Preto e branco: Até 1200 x 1200 dpi otimizados de 600 x 600 dpi de entrada e otimização para papel fotográfico selecionado; Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico; Número de cartuchos de impressão: 4 (ciano, magenta, amarelo, preto); Tipos de tinta: Baseado em tinta (C, M, Y); baseado em pigmentos (K); Dynamic security; Área não imprimível (papel cortado): 5 x 5 x 5 x 5 mm; Largura de linha mínima garantida: 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)); Precisão de linha: ±0.1%; Densidade óptica máxima (preto): 8 L\* min/2,10 D | Unid. | 1 |  |  |
| **3** | Microcomputador 8ª Geração do Processador Intel® Core™ i5-8400, Windows Enterprise, Memória de 8GB, Disco Rígido (HDD) de 1TB (7200 RPM), Monitor 21.5", mouse, caixa de som e teclado inclusos. | Unid. | 50 |  |  |
| **4** | Nobreak - Tipo de dispositivo, UPS - externo, Voltagem de entrada, AC 115-127/220 V; Voltagem de saída, AC 115 V, Capacidade de Alimentação, 980 Watt / 1500 VA; Conectores de Entrada, 1 x Energia NBR 14136; Conectores de saída, 5 x Energia NBR 14136, Rede, USB | Unid. | 50 |  |  |
| **5** | Notebook; microcomputador portatil (notebook); com processador de , no minimo, 04 nucleos e 04 threads; com frequencia de clock real, igual ou superior a 2,5 ghz; memoria ram ddr3 - 1333 mhz ou superior; de 04 gb ou superior; cache 03 mb ou superior; controladora de disco padrao sata ou superior; com 1 hd; de 500 gb - 5400 rpm; padrao sata ou superior; barramento da controladora de video padrao pci; controladora de video vga ou superior - 128 bit; de 1 gb ou superior; teclado iluminado em portugues; com gravador de dvd/cd; tela de tecnologia led, de no minimo 15 polegadas, anti reflexo; resolucao de no minimo 1366 x 768; placa de rede wireless padrao 802.11 b/g/n; embalagem com protecao apropriada; sistema operacional nao acompanha o produto; com bateria de ion de litio de 09 celulas; garantia minima de 12 meses, onsite, atendimento em 03 dias; com fonte de alimentação, manuais e drivers de instalação | Unid. | 6 |  |  |
| **6** | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, Conectividade: Wi-Fi, Rede Ethernet, USB - Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X , Windows 7 , Windows 8 , Windows Vista , Windows XP, Windows 10 - Alimentação: 110 V - Tecnologia: Laser - Velocidade Max de Impressão: 30 ppm - Impressão Frente e Verso: Sim - Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 10.000 - Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 2.000 - Resolução Máxima de Impressão: 2400x600dpi - Impressão via smartphones e tablets: Sim - Impressão Direta via USB - Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 700 - Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm, 10 x 15 cm - Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): Não - Capacidade Bandeja de Entrada: 250 folhas - Capacidade Bandeja de Saída: 100 folhas - Capacidade Alimentador Automático: 35 folhas - Bandeja Multiuso: Não - Ampliação e Redução: 400% - 25% - Cópia Frente e Verso: Indisponível - Tamanho Máximo para Digitalização: Carta - Tamanho do Vidro de Documentos: Não - Itens Inclusos: Cartucho Preto , Cd Instalação c/ Manual , Cilindro, Cabo de Alimentação - Garantia: 1 ano. | Unid. | 16 |  |  |
| **VALOR TOTAL LOTE III** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE IV – EQUIPAMENTO MÉDICO** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| **1** | **Balança de antropométrica digita**l - modelo adulto com estrutura em chapa de aço carbono; capacidade para 150 kg, plataforma com medidas estimadas de 380 x 290 mm; altura estimada de 1,35m; régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio anodizado, com escala de 0,5cm; tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis. | Unid. | 1 |  |  |
| **2** | **Autoclave digital** 21 litros semiautomático; Bivolte 127/220 vac/50hz-60hz; Placa eletrônica com microcontrolador; Painel frontal de membrana; Manômetro com escalas de pressão e temperatura; Ciclo de trabalho automático; Secagem com porta entreaberta/fechada; Termostato de segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara; Sensor de pressão; Vávulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão); Abastecimento de água manual; Anel de vedação da porta em silicone; Porta com fechamento através de trava; Câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor; Bandejas e suporte; Fusível de proteção para sobre-corrente; Mangueira, abraçadeira e copo; Acompanha três bandejas mais suporte; Dois ciclos de esterilização: 134º/15 minuto (embalado) 121º/30 minuto (desembalado) | Unid. | 2 |  |  |
| **VALOR TOTAL LOTE IV** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE V – EQUIPAMENTO PERMANENTE** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| **1** | "Paleteira Manual Hidráulica com Roda Simples 2T 550mm Worker  Benefício:  - Possuir pintura eletrostática a pó, proporcionando maior durabilidade e resistência.  Características:  - Elevação máxima: 115 mm;  - Comprimento do garfo: 1150 mm;  - Altura total (cabo): 1160 mm;  - Altura mínima: 75 mm;  - Altura do solo até a base: 22 mm;  - Comprimento total: 1520 mm;  - Raio do giro: 1265 mm;  - Largura mínima do corredor: 1720 mm;  - Largura: 550 mm;  - Capacidade: 2 toneladas. OBS: Indicada para a movimentação de cargas acondicionadas em paletes. Utilizar somente em pisos com superfícies planas, rígidas, livres de ranhuras, degraus ou irregularidades." | Unid. | 1 |  |  |
| **VALOR TOTAL LOTE V** | | | | |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

Saquarema, \_\_\_\_ de março de 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME DA EMPRESA:

CNPJ: CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ

Obs.: Esse é apenas um modelo de orçamento para auxiliar o fornecedor, podendo acrescentar informações ou fazê-lo num outro formato. Caso não seja possível apresentar preço em todos os itens, o fornecedor poderá apresentar apenas os preços dos produtos que comercializa.