ORÇAMENTO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unidade** | **Quant.** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| **1** | **Tendas Piramidais Tubulares 6x6****Composição Técnica do Produto Estrutura: coluna, parte aérea em tubos redondos, encaixes das peças com tubos em maior espessura, sapata da coluna (com 04 furos para fixação no solo, caso necessário) em chapa #3/16 (4,75 mm) de espessura e porcas sextavadas. Para estaqueamento e Intertravamentos utilizamos cordas ou se necessário, cabos de aço e esticador, ambos presos em estacas fixadas ao chão.****Proteção da Ferragem: O produto tem que possuir acabamento em galvanização a frio.** **Tipo de junção das peças: Parafusos e porcas em aço galvanizado.** **Cobertura: Antifúngica, Anti-chama, Anti UV e Antioxidante do tipo lona PVC de alta densidade. As cores de lona devem ser consultadas no ato da compra.** **Tipos de Fixação da Estrutura ao Solo Estacas: Vergalhões de aço corrugado rebatidas ao solo, proporcionando ancoragem da estrutura por cordas ou se necessários cabos de aço. Parabolt´s: Parafusos com camisa de aço, fixados diretamente no piso de concreto (caso necessário).** | UNIDADE | 29 |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 Dias

Saquarema, \_\_\_\_ de outubro de 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME DA EMPRESA:

CNPJ: CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ